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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS MANOBRAS NO EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR - CATEGORIA “A” (DUAS RODAS)
As manobras devem ser executadas sem invadir as linhas demarcatórias, sem colidir ou arrastar os cones, sem colocar o(os) pé(s) no chão e sem desequilíbrios que incorrem em quedas do condutor e veículo.
Ziguezague (slalow): O candidato deverá executar este obstáculo demonstrando equilíbrio e controle da motocicleta sem invadir as faixas, sem colidir/chocar/arrastar os cones, sem apoiar o(os) pé(s) no solo e seguir para o próximo obstáculo.
Curvas sequenciais com raio de 90° (noventa graus) e em formato de “L” : O candidato deverá demonstrar controle e equilíbrio do veículo, durante a manobra realizando as mudanças de direção de forma contínua e segura, utilizando corretamente os comandos de acelerador, embreagem e freios, mantendo os pés apoiados nas pedaleiras e sem sair da área delimitada. A manobra será considerada corretamente executada quando o candidato concluir todo o percurso das curvas sequenciais mantendo o domínio da motocicleta, sem colocar os pés no chão, sem invadir ou transpor as demarcações do obstáculo e sem interromper a condução por falta de domínio do veículo.
Rotatória circular para manobra em “8”: O candidato deverá adentrar o obstáculo pela direita, realizando a manobra em formato de “8” dentro da área delimitada da rotatória. Durante a execução, deverá sinalizar na entrada e na saída do obstáculo, manter os pés apoiados nas pedaleiras, não invadir as faixas de demarcação e não colocar o(s) pé(s) no solo. A manobra será considerada correta quando o candidato completar o percurso mantendo equilíbrio, domínio do veículo e continuidade da condução, seguindo para o próximo obstáculo.
Prancha de equilíbrio: O candidato deverá conduzir a motocicleta em linha reta sobre a prancha ou elevação, aproximando-se de forma alinhada e com velocidade compatível, mantendo pleno controle do veículo. Durante a transposição do obstáculo, deverá manter os pés nas pedaleiras, conservar o equilíbrio e demonstrar domínio dos comandos (acelerador, embreagem e freios). A manobra será considerada correta quando o candidato entrar de frente, percorrer toda a extensão do obstáculo com equilíbrio, sem tocar os pés no solo, sem sair da prancha e sem interromper a condução por falta de domínio do veículo.
Sonorizador: O candidato deverá manter o controle do veículo, equilíbrio, coordenação motora e atenção aos estímulos sonoros.
Cones: O obstáculo “slalow” deverá dispor de, no mínimo, 04 cones de sinalização que atendam a norma ABNT NBR 15071 e estejam posicionados a uma distância de 3,5m medidos do centro do cone. Características Altura: 75 cm; Base: 40cm por 40cm.
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