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PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DA MANOBRA DE ESTACIONAMENTO NO EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO VEICULAR - CATEGORIA “C,D e E”

ESTACIONAMENTO EM VAGA DELIMITADA POR BALIZAS REMOVÍVEIS

O exame tem por objetivo avaliar a capacidade do candidato de manobrar e estacionar o veículo em vaga delimitada por balizas removíveis, observando o controle do veículo, o posicionamento adequado e o cumprimento das regras estabelecidas para a execução da manobra. 


1. O candidato terá o prazo máximo de 06 (seis) minutos para concluir a manobra de estacionamento.
2. A vaga destinada à realização do Exame Prático de Direção Veicular das categorias C, D e E deverá possuir largura e comprimento correspondentes às respectivas dimensões do veículo utilizado, acrescidos de 40% (quarenta por cento).
3. Antes do início da manobra de estacionamento, o veículo composto pelo caminhão trator e carreta deverá estar devidamente alinhado e posicionado em ângulo de 90° (noventa graus), perpendicularmente à área delimitada para a realização da manobra.
4. Quando necessário, o examinador poderá solicitar ao instrutor que realize o alinhamento do veículo, especialmente quando o candidato anterior deixar o veículo fora do posicionamento adequado para o início da próxima avaliação.
5. Caso o próprio candidato realize o alinhamento do veículo e cometa infração ou provoque sinistro de trânsito, serão aplicadas as respectivas consequências previstas para a avaliação, inclusive a interrupção do exame quando cabível
6. Concluído o alinhamento, o candidato deverá informar ao examinador que está pronto para iniciar a manobra.
7. O tempo destinado ao alinhamento realizado antes do início da manobra não será contabilizado no prazo de 06 (seis) minutos. A contagem será iniciada somente quando o candidato informar ao examinador que está pronto, engatar a marcha à ré e iniciar efetivamente a manobra de estacionamento.

REGRAS PARA A EXECUÇÃO DA MANOBRA DE ESTACIONAMENTO (“GARAGEM”)  

8. Durante a execução da manobra dentro da área delimitada pelas balizas, não será exigido o desligamento da luz indicadora de direção. Para sinalizar ao examinador a conclusão da manobra, o candidato deverá desengatar a marcha à ré.
9. Após concluir a manobra e retornar ao ponto inicial, o candidato deverá desligar a luz indicadora de direção antes de desembarcar do veículo. Caso permaneça acionada, será caracterizada a respectiva infração por sinalização incorreta, quando aplicável.
10. A área destinada à realização da manobra de estacionamento (“Garagem”) deverá ser delimitada por balizadores removíveis, observadas as especificações constantes do Anexo VIII.

ENCERRAMENTO DA ETAPA 

A etapa de estacionamento será considerada concluída quando ocorrer uma das seguintes situações: 

11. O candidato, após concluir a manobra de estacionamento, deverá selecionar a posição neutra da transmissão e acionar o freio de estacionamento, caracterizando-se, assim, a conclusão da etapa. 
12. O candidato não concluir a manobra dentro das condições estabelecidas ou atingir pontuação negativa superior ao limite permitido;
13. For atingido o tempo máximo de 06 (seis) minutos para a execução da manobra.
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